**技术要求**

**施工技术说明**

**设计依据及相关标准：**

1、GB50210—2010 建筑扮饰装修工程施工质量验收规范

2、JGJ113-2009 建筑玻璃应用技术规程

**玻璃工程**

(1)制作工艺及安装：准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，没有灰尘，所有螺丝或其他固定部件都不能突出，所有框架的调整将在安装玻璃之前进行，所有封密剂在完工时要清洁、平滑。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫塑料垫。

(2)玻璃的基本要求：

①钢化玻璃隔断厚度最小为10mm，它们必须能够抵受预定2.5KP风压力或吸力。

②所有玻璃的边要光滑。

③玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

**油漆工程**

1、材料和品质：油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

①没有完全干透或环境有尘埃时，不能进行操作。

②对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

③要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等弊病。

④在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

⑤在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等。

**安装时间要求：**合同签订后三日内完工。